|  |
| --- |
| KOSZTORYS OFERTOWY    PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WIKTOROWO – GR. GMINY  OD KM 0+000 DO KM 1+455  GMINA LUBIEŃ KUJAWSKI    SPORZĄDZIŁ:  DNIA |

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

DROGA GMINNA WIKTOROWO – GR. GMINY OD KM 0+000 DO KM 1+455

GMINA LUBIEŃ KUJAWSKI

O F E R T A

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | ASORTYMENT  ROBÓT | WARTOŚĆ  NETTO | PODATEK  VAT | WARTOSĆ  BRUTTO |
| 1 | ROBOTY POMIAROWE |  |  |  |
| 2 | ROBOTY RÓŻNE |  |  |  |
| 3 | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |
| 4 | PODBUDOWA |  |  |  |
| 5 | NAWIERZCHNIA |  |  |  |
| 6 | OZNAKOWANIE |  |  |  |
| 7 | ZJAZDY, SKRZYZOWANIA |  |  |  |
| 8 | PRZEPUSTY |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

SŁOWNIE BRUTTO:

DNIA

SPORZĄDZIŁ:

**KOSZTORYS OFERTOWY**

**DROGA GMINNA WIKTOROWO – GR.GMINY**

**OD KM 0+000 DO KM 1+455**

GMINA LUBIEŃ KUJAWSKI

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | **ASORTYMENT ROBÓT.**  **POZ. KATALOG.** | **ILOŚĆ**  **ROBÓT** | **CENA**  **JEDN** | **WARTOŚĆ** |
| I | **ROBOTY POMIAROWE**  **(cpv 45111200-0)** |  |  |  |
| 1 | **D.01.01.01a**  Wykonanie robót pomiarowych w terenie równinnym  od km 0+000 do km 1+455 | km  1.455 |  |  |
|  | **RAZEM** |  |  |  |
|  | **PODATEK VAT** |  |  |  |
|  | **RAZEM Z VAT** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **II** | **ROBOTY RÓŻNE**  **(cpv 45111200-0)** | **ILOŚĆ ROBÓT** | **CENA JEDN** | **WARTOŚĆ** |
| 1 | **D.01.03.04**  założenie rur osłonowych dwudzielnych na skrzyżowaniach linii teletechnicznej z nawierzchnią - 16.00x2+6.00=38.00m  przełożenie wraz z towarzyszącymi robotami ziemnymi | m 38.00 |  |  |
|  | **RAZEM** |  |  |  |
|  | **PODATEK VAT** |  |  |  |
|  | **RAZEM Z VAT** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **III** | **ROBOTY ZIEMNE**  **(CPV 45111200-0)** | **ILOŚĆ**  **ROBÓT** | **CENA**  **JEDN** | **WARTOŚĆ** |
| 1 | **D.02.03.01**  Wykonanie robót ziemnych podłużnych w gruncie kat. III z wywozem i z wbudowaniem w nasyp i pobocza, na odkład  wg tab. mas ziemnych | m3  822.05 |  |  |
| 2 | **D.02.03.01**  Wykonanie robót ziemnych poprzecznych w gruncie kat.III z wbudowaniem w nasyp i pobocza  wg tab mas ziemnych | m3  555.75 |  |  |
| 3 | **D.02.03.01**  Wykonanie robót ziemnych podłużnych w gruncie kat.III w budowaniem w nasyp | m3  266.15 |  |  |
| 4 | **D.02.03.01**  Formowanie i zagęszczanie nasypu i poboczy z gruntu kat.III  266.15+555.75=821.90 | m3  821.90 |  |  |
| 5 | **D.06.03.01**  Plantowanie powierzchni skarp nasypów i poboczy w gruncie kat.III, terenów pod zieleń  wg tab. powierzchni | m2  2995.00 |  |  |
| 6 | **D.06.03.01**  Jw. lecz wykopów | m2  1111.40 |  |  |
|  | **R A Z E M** |  |  |  |
|  | **PODATEK VAT** |  |  |  |
|  | **RAZEM Z VAT** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **IV** | **PODBUDOWA**  **(CPV 45233300-2)** | **ILOŚĆ**  **ROBÓT** | **CENA**  **JEDN** | **WARTOŚĆ** |
| 1 | **D.04.01.01**  Profilowanie podłoża w gruncie kat.III pod warstwy konstrukcyjne  wg wyliczeń | m2  5253.48 |  |  |
| 2 | **D.04.02.01**  Wykonanie warstwy odcinajacej gr.10 cm z piasku | m2  5253.48 |  |  |
| 3 | **D.04.04.04**  Wykonanie dolnej warstwy podbudowy gr. 15cm z kamienia wapiennego 0-63mm | m2  5253.48 |  |  |
| 4 | **D.04.04.04**  Wykonanie górnej warstwy podbudowy gr. 8cm z kamienia twardego łamanego 0/32mm z zaklinowaniem i zamiałowaniem | m2  5253.48 |  |  |
|  | **R A Z E M** |  |  |  |
|  | **PODATEK VAT** |  |  |  |
|  | **RAZEM Z VAT** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **V** | **NAWIERZCHNIA**  **(CPV 45233100-0)** | **ILOŚĆ**  **ROBÓT** | **CENA**  **JEDN** | **WARTOŚĆ** |
| 1 | **D.04.03.01**  Oczyszczenie podbudowy tłuczniowej | m2  5253.48 |  |  |
| 2 | **D.05.03.05b**  Wykonanie warstwy wiążącej gr. 3cm masy BA grysowo-żwirowej AC11W50/70 | m2  5180.73 |  |  |
| 3 | **D.04.03.01**  Oczyszczenie warstwy wiążącej | m2  5180.73 |  |  |
| 4 | **D.04.03.01**  Skropienie warstwy wiążącej | m2  5180.73 |  |  |
| 5 | **D.05.03.05a**  Ułożenie warstwy ścieralnej gr.3 cm z masy min-asfalt. grys-żwir. zamkniętej AC8S50/70 | m2  5107.48 |  |  |
|  | **R A Z E M** |  |  |  |
|  | **PODATEK VAT** |  |  |  |
|  | **RAZEM Z VAT** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VI** | **OZNAKOWANIE**  **( CPV 45233280-5)** | **ILOŚC**  **ROBÓT** | **CENA** | **WARTOŚĆ** |
| 1 | **D.07.02.01**  Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm | szt 10 |  |  |
| 2 | **D.07.02.01**  Znaki drogowe odblaskowe   1. trójkąty 2. inne 3. pow.0.30m2 4. pon.0.3m2 | szt 6  szt 2  szt 4  szt 1 |  |  |
|  | **R A Z E M** |  |  |  |
|  | **PODATEK VAT** |  |  |  |
|  | **RAZEM Z VAT** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VII** | **ZJAZDY, SKRZYZOWANIA**  **( CPV 45233253-7)** | **ILOŚC**  **ROBÓT** | **CENA** | **WARTOŚĆ** |
| 1 | **D.10.07.01**  Wykonanie koryta w gruncie kat.III gł. 20cm z rozplantowaniem gruntu  300.00+125.00=425.00  wg wykazu | m2 425.00 |  |  |
| 2 | **D.10.07.01**  Wykonanie warstwy odcinajacej gr.10cm z piasku  wg wykazu | m2 425.00 |  |  |
| 3 | **D.10.07.01**  Wykonanie podbudowy z kamienia łamanego wapiennego 0/63mm o gr. warstwy 30cm z zaklinowaniem i zamiałowaniem  wg tabeli | m2 125.00 |  |  |
| 4 | **D.10.07.01**  Wykonanie nawierzchni gr.30cm z kamienia łamanego wapiennego 0/63mm z zaklinowaniem i zamiałowaniem  wg wykazu | m2 300.00 |  |  |
| 5 | **D.10.07.01**  Wykonanie warstwy ścieralnej gr.5cm z masy min-asfaltowe i pasków przykrawędziowych  125.00+64.75=189.75  wg wykazu | m2 184.75 |  |  |
| 6 | **D.10.07.01**  Wykonanie przepustów z rur pcv śr.40cm na zjazdach  wg wykazu | m 48.00 |  |  |
| 7 | **D.10.07.01**  Wykonanie umocnień wylotów płatami z darniny | szt 12 |  |  |
| 8 | **D.10.07.01**  Wykonanie nasypów z gruntu kat.III z zagęszczeniem na przepustach z dowozem gruntu  wg wykazu | m3 21.00 |  |  |
|  | **RAZEM** |  |  |  |
|  | **PODATEK VAT** |  |  |  |
|  | **RAZEM Z VAT** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VIII** | **PRZEPUSTY POD DROGĄ**  **(CPV 45233100-0)** | **ILOŚĆ**  **ROBÓT** | **CENA** | **WARTOŚĆ** |
| 1 | **D.03.01.01**  Wykonanie przepustu średnicy 400mm z rur PP na ławie gr.20cm z pospółki  - wg wykazu | m 63.00 |  |  |
| 2 | **D.03.01.01**  Wykonanie ścianek czołowych dla przepustu śr.400mm | szt 14 |  |  |
|  | **R A Z E M** |  |  |  |
|  | **PODATEK VAT** |  |  |  |
|  | **RAZEM Z VAT** |  |  |  |

Dnia

Sporządził: